将我们低first\_drv 驱动程序加载进去

然后将我们的ker\_rw 驱动加载进去。

然后执行应用程序。

就可以进行测试。

这个自制的工具方便我们去查找寄存器是否设置正确。